%@ALM_NC_SW(MAX:1000)
ID: 000 - BitAddr: A0100 - Content: "Parameter Write Switch On" 
ID: 001 - BitAddr: A0101 - Content: ""
ID: 002 - BitAddr: A0102 - Content: ""
%@WARN_NC_SW(MAX:1000)
ID: 000 - BitAddr: A0150 - Content: "" 
ID: 001 - BitAddr: A0151 - Content: ""
ID: 002 - BitAddr: A0152 - Content: ""
%@END